Driver Prolific USB-to-Serial Comm Port  version 3.2.0.0

Instrucciones . . .

Instalacion
===========
1.- Desconectar el conversor
2.- Instalar el driver como administrador.
3.- Conectar el conversor y verificar que lo haya reconocido


Verificar
==========
En el "Adminstrador de dispositivo" verificar
a.- Numero de puerto asignado, por ejemplo COM6
b.- En estado del dispositivo debe decir "Este dispositivo funciona correctamente"


Si windows no puede iniciar el dispositivo, probablemente en 
estado de dispositvio saldra este error:

Este dispositivo no puede iniciar. (Código 10)
{No hay cuota suficiente} No hay suficiente memoria virtual o cuota de archivos
de paginación para completar la operación especificada.

Este problema puede ocurrir bajo Windows 8, 8.1 y 10, sobre todo si son de 64 bits.

La solucion es instalar esta version vieja del dirver hecha para windows vista y 7.

Pasos a seguir
==============
1.- En la solapa CONTROLAR hacer clic en el boton ACTUALIZAR CONTROLADOR
2.- Clic en "Buscar software del controlador en el equipo"
3-- Clic en "Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo"
4-- Elegir "Prolific USB-to-Serial Comm Port Version 3.2.0.0 (31/07/2017) y clic en siguiente

