DESCARGA DE LA APLICACION
==========================
En la pagina de CRONOS, en la seccion DESCARGAS | SOFTWARE
busque y deescargue "RUGBY XXI - Instalador"


INSTALACION DE RUGBY XXI
========================

1.- Instalacion de programa Rugby XXI
    Ejecute el instalador "Setup.exe" y siga al asistente de pantalla hasta finalizar
    la instalacion de la aplicacion.

    Resultado: La instalacion dejara una carpeta "CRONOS" en el disco raiz, y dentro
               de este otra "RugbyXXI" = C:\CRONOS\RugbyXXI

2.- Instalacion del driver del registrador
    Busque en la carpeta "C:\CRONOS\RugbyXXI\Driver" el instalador del driver.
    Si su sistema operativo es 32 bit el instalador es "CP210xVCPInstaller_x86.exe"
    Si su sistema operativo es 64 bit el instalador es "CP210xVCPInstaller_x64.exe"
    Ejecute el driver correspondiente y siga las instrucciones de pantalla.

LOGIN
3.- Una vez instalado puede abrir la aplicacion.
    La primera vez y hasta que no creen usuarios dentro de la aplicacion
    Entra sin usuario y sin contraseņa.



PUESTA EN MARCHA
================


CARGA DE REGISTRADORES
......................

En OPERACIONES BASICAS | EQUIPOS, hace la carga del o los relojes que haya adquirido.
	* NUMERO: Por defecto sale como numero 1. Este valor se puede cambiar
	* MODELO: Existe los modelos RUGBY USB o RUGBY COM.
	* PUERTO SERIE: una vez conectado el registrador, debe revisar en 
                        Panel de contro | Sistema | Administracion dispositivos
                        cuando llega a esta pantalla, en la entrada "Puertos COM y LPT"
                        se debe haber agregado una entrada que en el detalle aclara entre parentesis
                        que puerto serie virtual ha creado, por ejemplo (COM3)
                        Este es el valor que debe setear.
	* VELOCIDAD: velocidad de comunicacion. En general el valor 9600 es un buen valor de comunicacion.
	* ARCHIVO: ruta y nombre de archivo donde guardara un backup de las fichadas.


CARGA DE PUNTOS DE CONTROL (TOUCH)
..................................

En Operaciones basicas | PUNTOS DE CONTROL, hace la carga de las estaciones de control.
	* DESCRIPCION:  Texto para identificar el punto de control, por ejemplo "Puerta entrada principal"
	* NUMERO DE TOUCH: Cargue los ultimos 4 digitos hexadecimales del touch memorie, ejemlo 2A1B



COMUNICACION BASICA
...................

En Operaciones basicas | COMUNICACION CON EQUIPOS  vera los equipos cargados.
1. Selecciona el equipo conectado
2. Clic al boton INICIALIZAR para saber datos del equipo.
3. Clic al boton LEER para descargar las fichadas. 
   OBS: Es conveniente tildar la opcion "borrar al leer" para que al finalizar 
        correctamente la descarga de fichadas, se libere la memoria del equipo 
        y evite que se llene. Capacidad de memoria 19.000 registraciones.



VISUALIZACION DE REGISTROS
..........................

En Operaciones basicas | REGISTROS  tiene una pantalla donde puede filtrar las fichadas
descargadas y generar archivos a medida. EStos archivos los puede ver en pantalla. 
Una vez que el sistema los genera, le preguntara si lo quiere abrir.
El fortamos CSV  lo abre con Excel o el programa predeterminado del sistema para este
tipo de archivos
El formato TXT  lo abre con NOTEPAD.



SOPORTE TECNICO
===============
Ante cualquier duda envie un correo a la mesa de ayuda (soporte@cronos.com.ar)






